说起来有点土,事到如今才第一次用socat.
不过今天看了一眼,netcat(nc)这东西ms已经N年没有人维护了.最先有个叫nc110的东西,由于太普及, 以至于人们都不想再去改动它的功能.结果导致多年来没有任何进步…现任的RHEL5里面好像也是由nc110改出来的.另外分支出来一个netcat,这个在google上直接netcat最容易出来,但也好多年没有人动过了…由于这些情况,才使得socat应运而生.虽然它已经生了好多年了,不过我才认识…
用socat试几个netcat常用的用法,对比如下:
1. 听tcp 12345端口
# nc -l 127.0.0.1 12345
# socat tcp-listen:12345 -
2. 向远处tcp 12345端口发点字
# echo “test” | nc 127.0.0.1 12345
# echo “test” | socat - tcp-connect:127.0.0.1:12345
3. 听udp 23456端口
# nc -u -l 127.0.0.1 23456
# socat udp-listen:23456 -
4. 向远处udp 23456端口发点字
# echo “test” | nc -u 127.0.0.1 23456
# echo “test” | socat - udp-connect:127.0.0.1:23456
5. 听unix socket /tmp/unix.socket
# nc -U -l /tmp/unix.socket
netcat没有-U选项
# socat unix-listen:/tmp/unix.socket -
6. 向本地unix socket /tmp/unix.socket发点字
# echo “test” | nc -U /tmp/unix.socket
netcat没有-U选项
# echo “test” | socat - unix-connect:/tmp/unix.sock
7. 听本地unix datagram socket /tmp/unix.dg.sock
nc110搞不定,netcat也搞不定
# socat unix-recvfrom:/tmp/unix.dg.sock -
8. 向本地unix datagram socket /dev/log发点字
nc110搞不定,netcat也搞不定
# echo “test” | socat - unix-sendto:/tmp/unix.dg.sock



－－－－－－－－－－第二篇放一起了－－－－－－－
linux下实现UDP端口映射
原文链接： http://www.hiadmin.com/?tag=socat

一、实际问题
snmp监听端口默认为UPD 161，当监控服务器无法直接访问时，就需要用到端口映射来解决！
同样问题还有dns服务器的UPD 53端口。
二、使用nc来映射UPD端口
假设被监控服务器的IP为192.168.1.1；用于端口映射的主机为某个公网IP如59.1.1.1；需要映射的端口为UDP 161转发端口设为1161（自定义建议1024以上端口）
在端口映射服务器上操作，要安装nc，一般系统都会安装；
【注：nc存在安全漏洞，一定要设定防火墙】
首先使用mkfifo建立管道文件
#mkfifo /tmp/snmpfifo
通过nc建立端口映射 -l为监听模式 -u为UDP -p为本地端口；将内网监控161端口映射到本地的1161端口上；
#nc -l -u -p 1161 < /tmp/snmpfifo | nc -u 192.168.1.1 161 > /tmp/snmpfifo
查看netstat 1161是否监听
#netstat -nlp |grep :1161
udp     0      0 0.0.0.0:1161       0.0.0.0:*          31472/nc

在监控服务器上进行测试是否能采集到数据：
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: eth0
....
#snmpwalk -c public -v2c 59.1.1.1:1161 if

设定成功；这里存在一个问题就是nc监听的端口每次一连接就会挂起，采取一个比较笨的办法就是写个restart.sh脚本放在crontab中每分钟执行一次；
产生该问题的主要原因我在下面讲socat的时候会分析的；
针对snmp采集这样是没有问题，如果dns服务就不行啦！
三、采用nc升级版本的socat来实现UDP端口映射
软件包下载地址：http://www.dest-unreach.org/socat/download/
安装无非就是configure make make install
socat的主要特点就是在两个数据流之间建立通道；且支持众多协议和链接方式：ip, tcp, udp, ipv6, pipe,exec,system,open,proxy,openssl,socket等
这里不一一介绍啦！
有兴趣可以查看官方文档：http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html
我们说说如何使用socat建立UPD端口映射
#socat udp4-listen:11161,reuseaddr,fork UDP:[监控服务器IP]:161
udp4-listen：在本地建立的是一个udp ipv4协议的监听端口；
reuseaddr，绑定本地一个端口；
fork，设定多链接模式，即当一个链接被建立后，自动复制一个同样的端口再进行监听；

【注：nc就是因为缺少fork模式，所以每次监听只能处理一次连接】
socat是一个强大的软件，希望与有这方面需求的同仁一起学习这个好的工具！
ps：无论是nc方式还是socat方式，启动监听模式都是在前端占用一个shell，所以请在后台执行或者使用screen工具等等！



附：
socat官方文档：http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html

-------------------

    socat是一個netcat(nc)的替代產品，可以稱得上nc++。socat的特點就是在兩個流之間建立一個雙向的通道。socat的地址類型很 多，有ip, tcp, udp, ipv6, pipe,exec,system,open,proxy,openssl,等等。看一個例子：

    c:\>socat - tcp:192.168.1.18:80

    這個命令等同於 nc 192.168.1.18 80。 socat裡面，必須有兩個流，所以第一個參數-代表標準的輸入輸出，第二個流連接到192.168.1.18的80端口。再看一個反向telnet的例子：

    on server:
    c:\>socat tcp-listen:23 exec:cmd,pty,stderr

    這個命名把cmd綁定到端口23，同時把cmd的Stderr重定向到stdout。

    on client:
    c:\>socat readline tcp:server:23

    連接到服務器的23端口，即可獲得一個cmd shell。readline是gnu的命令行編輯器，具有歷史功能。

    再看文件傳遞的例子。nc也經常用來傳遞文件，但是nc有一個缺點，就是不知道文件什麼時候傳完了，一般要用Ctrl+c來終止，或者估計一個時間，用-w參數來讓他自動終止。用socat就不用這麼麻煩了：

    on host 1:
    c:\>socat -u open:myfile.exe,binary tcp-listen:999

    on host 2:
    c:\>socat -u tcp:host1:999 open:myfile.exe,create,binary

    這個命令把文件myfile.exe用二進制的方式，從host 1 傳到host 2。-u 表示數據單向流動，從第一個參數到第二個參數，-U表示從第二個到第一個。文件傳完了，自動退出。

    再來一個大家喜歡用的例子。在一個NAT環境，如何從外部連接到內部的一個端口呢？只要能夠在內部運行socat就可以了。

    外部：
    c:\>socat tcp-listen:1234 tcp-listen:3389

    內部：
    c:\>socat tcp:outerhost:1234 tcp:192.168.12.34:3389

    這樣，你外部機器上的3389就影射在內部網192.168.12.34的3389端口上。

    socat還具有一個獨特的讀寫分流功能，比如：

    c:\>socat open:read.txt!!open:write.txt,create,append tcp-listen:80,reuseaddr,fork

    這個命令實現一個假的web server，客戶端連過來之後，就把read.txt裡面的內容發過去，同時把客戶的數據保存到write.txt裡面。”！！”符號用戶合併讀寫流，前面的用於讀，後面的用於寫。

